***Балинструмент***

***Прайс на 01.07. 2019.***

***Прокат профессионального электро- и бензоинструмента.***

**Тел. 8-937-630-30-88**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **пн.-пт.** | **сб.** | **вс.** |
| **9-18** | **9-15** | **вых.** |

 Возможна оплата по безналичному расчету (без НДС).

Постоянным ответственным клиентам скидка и отсутствие залога.

На продолжительный срок аренды – договорная цена.

В прайс-листе представлен не весь ассортимент оборудования.

Жилгородок, улица Факел Социализма, 16А

(Перекрёсток ул. Чапаева)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ (СУТКИ)** | **ЗАЛОГ** |
| ***ШТРОБОРЕЗЫ*** |
| Bosch GNH 35 CA кейс | Ø150мм; 1,4 кВт; глубина 0÷35мм; ширина 3÷39мм. | 700 | 5000 |
| Sparky FK6522 | Ø230мм; 2,4 кВт; глубина 20÷65мм; ширина 8÷40мм. | 800 | 5000 |
| Hilti DC SE20 кейс | Ø125мм; 1,95кВт; глубина 10÷40мм; ширина 9÷46мм. | 700 | 8000 |
| Sparki FK302 | Ø125мм; max глубина 30мм; ширина 29мм | 600 | 5000 |
| ***СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ*** |
| Bosch GAS 50 | 1,2 кВт; расход 61 л/с мусоросборник 50 л | 700 | 5000 |
| Bosch GAS 55 M AFC | 1,2 кВт; расход 61 л/с мусоросборник 55 л | 700 | 5000 |
| Bosch GAS 25 | 1,2 кВт; расход 61 л/с мусоросборник 25 л | 700 | 5000 |
| ***ШУРУПОВЕРТЫ И МИКСЕРЫ*** |
| Metabo BS 14.4Li | 2 режима; 40 Нм; 14,4В; max ø дерево 25мм; max ø металл 10мм. | 250 | 2000 |
| Makita DF331 | 2 режима;30Hм;10,8В; max ø дерево 21мм; max ø металл 10мм | 250 | 2000 |
| Hitachi D13 | Миксер двуручный для смесей. 720Вт; реверс | 450 | 3000 |
| Hitachi UM16VST | 2 скорости, плавный пуск, 1600Вт; min-max скорость вращения 150-650 об/мин; 9,5кг | 500 | 3000 |
| ***ПЕРФОРАТОРЫ*** |
| Makita HR1830 | 2 режима;440Вт;1,3Дж; max øдер 24мм; maxøмет 18мм. | 250 | 1000 |
| Makita HR2470 | 3 режима; 780Вт; 2,7Дж; max ø дерево 32мм; max ø бетон 24мм; max ø бетон (коронка) 54мм. | 350 | 2000 |
| Makita HR2610 | 3 режима; 800Вт; 2,9Дж; maxøдерево32мм;max ø металл13мм; maxøбетон26мм;maxøбетон(коронка) 80мм.  | 350 | 2000 |
| Makita HR2800 | 2 режима; 800Вт; 2,9Дж; maxøдерево32мм;max ø металл13мм; maxøбетон28мм;maxøбетон(коронка) 85мм.  | 400 | 2000 |
| Makita HR3000С | 2 режима;850 Вт;5,3Дж; maxøдерево32мм;max ø металл13мм; maxøбетон30мм; | 400 | 2000 |
| Makita HR2810 | 3 режима,800 Вт,max.дерево32 мм, max металл13мм; max бетон28мм(коронка) 80мм | 400 | 200 |
| Makita HR2811 | 3 режима; 800Вт;max дерево 32мм; max металл13мм; max бетон 28мм; max бетон(коронка) 85 мм | 400 | 2000 |
| Bosch GBH 3-28DFR | 3 режима; 800Вт;max металл 13мм;max бетон 28мм; max дерево 30мм; max бетон(коронка) 82мм | 400 | 2000 |
| Bosch GBH 5-40DCE | 2 режима, 8,8 Дж, max бетон (буром) 40мм, max бетон(коронка) 90 мм | 600 | 4000 |
| Makita HR4003C | 2 режима; 9,5Дж; 1,2кВт; max ø бетон(буром) 40мм; max ø бетон(коронка) 105мм. | 800 | 7000 |
| Bosch GBH 7-46 DE | 2 режима; 9,3Дж; 1,3кВт; max ø бетон(буром) 45мм; max ø бетон(коронка) 150мм. | 800 | 5000 |
| Makita BHR202RFE(аккумуляторный) | 3 режима; 1,9Дж; max ø дерево 26мм; max ø бетон 20мм;  | 700 | 8000 |
| DeWalt D-25600К | 2 режима;10Дж; max о бетон 45мм(коронка)100мм | 800 | 10000 |
| ***ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ*** |
| Hitachi H65SB2 | 1 режим; 42Дж; 1,34кВт. | 1000 | 10000 |
| Makita HM1203С | 1 режим; 25.5Дж; 1,510кВт регулировка удара, 9.2кг | 800 | 10000 |
| Bosch GSH5CE | 1 режим; 8.3Дж; 1,150кВт регулировка удара, 6.6кг | 800 | 10000 |
| ***СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ*** |
| ФОРСАЖ-200 | 1фаза, 220 Вольт; I=25÷200А; ø электрода 2÷5мм. | 500 | 5000 |
| СВАРОГ ARC-250 | 3фазы, 380 Вольт; I=10÷250А;  | 900 | 9000 |
| ELITECH ИС-160 | 1 фаза; 220 Вт; | 500 | 4000 |
| WERT ARS 165L | 1фаза, 220 Вольт; I=10-160А; ø электрода 1.6-4мм. | 500 | 4000 |
| ***ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ*** |
| GEKO-7401E | 3фазы; пусковой усилитель 6,6кВт; 1ф.:5,5кВт; 13л.с.; 16/32А | 1700 | 20000 |
| GEKO-2801E-A/MHBA | 1фаза 220 Вольт.; 2,5кВт; 11А.  | 1000 | 10000 |
| Hitachi E24 | 1фаза. 220 Вольт; 2,2кВт; 6л.с. | 1000 | 10000 |
| Hitachi E24SC | 1фаза 220 Вольт; 2,1кВт. | 900 | 10000 |
| Вепрь АБП 6,0-230 ВР | 3фазы; 6,6кВт; 26,1А; 13,5л.с. | 1500 | 15000 |
| Вепрь АБП 1,5-230 ВР | 1 фаза, 220 Вольт; 1,5кВ | 800 | 5000 |
| ***УШМ*** |
| Makita 9558HNK | Ø125мм; 840Вт. | 250 | 2000 |
| Makita 9565CV | Ø125мм; 1400Вт; регулировка оборотов | 350 | 2500 |
| Makita 9069SF | Ø230мм; 2000Вт; 6600об/мин | 350 | 3000 |
| Makita 9227CB | Полировальная! Ø180мм; 1200Вт; регул.оборо-тов; плавный пуск; поддерж.пост.оборотов под нагрузк. | 400 | 5000 |
|  Бензорез STIL TS 420 | Объем двигателя: 66.7 куб.см., мощность: 4.2 л.с., Диаметр диска: 350 мм, глубина пропила: 125 мм | 1200 | 10000 |
| [Направляющая тележка Stihl FW 20 для бензорез](http://prokatstroi.ru/product.php?id=102)а | для бензорезов STIHL | 400 | 3000 |
| ***ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ*** |
| Циркулярная пилаMakita 5704 RK | Ø190мм; 1200Вт; max глубина пропила 66мм | 400 | 4000 |
| Торцовочная пила Makita LS 1040 F | Ø260мм; 1,65кВт; наклон пилы 45°; плавн.пуск. | 550 | 6000 |
| Ленточная шлифмашина Makita 9910 | 650 Вт; длина ленты 457мм; ширина ленты 75мм;  | 400 | 2000 |
| Ленточная шлифмашина SPARKY MBS 876 | 750 Вт; длина ленты 533мм; ширина ленты 75мм; регулировка оборотов | 400 | 2000 |
| Ленточная шлифмашина Makita 9404 | 1010 Вт; длина ленты 610мм; ширина ленты 100мм; регулировка оборотов | 500 | 3000 |
| Цепная электрическая пила Makita UC 4020A | 2кВт; длина шины 35см. | 600 | 3000 |
| Рубанок Makita 1902 | 580Вт; выборка четверти; ширина обработки 82мм; регулировка глубины строгания. | 350 | 2000 |
| Лобзик Makita 4351FCT | 720Вт; ход пилки 26мм; max толщина пропила дерево 135мм; max толщина пропила металл 20 мм. | 350 | 2000 |
| Лобзик Makita 4329 | 450 Вт;ход пилки 18см;max толщина пропила металла 6 мм; max толщина пропила дерево 65мм | 300 | 2000 |
| ***МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ*** |
| Паркетно-шлифовальная машина (циклевочная) МИСОМ СО-206.1М | Производительность 50м²/ч; ширина обрабатываемой полосы не менее 20см; 2,3кВт; 380В; 3ф. | 1200 | 8000 |
| Мозаично-шлифовальная машина МИСОМ СО-199 | Производительность 40м²/ч; ширина обрабатываемой поверхности не менее 60см; 5,5кВт; 380В; 3фазы 380 В. | 1500 | 10000 |
| Затирочная машина по бетону TSS900DMR (вертолет) | Производительность 100 м2/час; диаметр обработки 900мм; Honda GX-160; АИ-95; 5,5 л.с. | 1200 | 5000 |
| ***ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ*** |
| Лебедянь СБР-132А | Бетоносмеситель. Объем полный 132л, 220В. | 500 | 4000 |
| Лебедянь СБР-200 | Бетоносмеситель. Объем полный 200л 220В. | 600 | 4000 |
| Красн.Маяк ЭПК-1300/51 | Вибратор глубинный. 220 Вольт, 285Гц; 3,85кН; 1,3кВт. | 500 | 3000 |
| ***ВИБРОПЛИТЫ*** |
| Zitrek CNP 15-1 | 4 кВт; глубина уплотнения 20см; Honda GX160; 5,5л.с.; АИ-92; масса 97кг; размер плиты 530х500мм. | 1500 | 15000 |
| Masalta MS 60/4 | 3.6кВт; глубина уплотнения 20см; Honda GX160; 4л.с.; АИ-92; 15кН; размер плиты 500х360мм. | 1500 | 15000 |
| ***НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ*** |
| Газовая тепловая пушка Master BLP-14 kW M | 16 кВт эквивалентной тепловой мощности; 220В; расход газа 1.1 кг/ч; расход воздуха 300м³/ч; пропан. | 500 | 5000 |
| Дизтопливо, керосин тепловая пушка Master BV-77E | 20кВт эквивалентной тепловой мощности; 220В; расход топлива 2л/ч; расход воздуха 1550 м³/ч; отвод выхлопных газов; 36кг; бак 36 литр; температура на выходе 93 градуса | 800 | 10000 |
| Газовая тепловая пушка Кратон GH-10/500 | 10кВт; 220В; расход топлива 0,9л/ч; расход воздуха 500м³/ч; пропан; регулировка мощности. | 300 | 1000 |
| Газовая тепловая пушка Профтепло КГ-38 | 26-38кВт; 220В; расход топлива 1,9-2,7л/ч; пропан; регулировка мощности. | 400 | 1500 |
| Газовая тепловая пушка BALLU BHG-10 | 10 кВт;220В; расход топлива 0,8 кг/ч; расход воздуха 300м³/ч. | 300 | 1500 |
| Газовая тепловая пушка BALLU BHG-20 | 17 кВт; 220В; расход топлива 1,3 кг.ч; расход воздуха 400м³/ч. | 350 | 2000 |
| Электрическая тепловая пушка Diare TB 3/ 4,5кВт | 1,5/3кВт; 220В; расход воздуха ,250м³/ч. | 300 | 1000 |
| Электрическая тепловая пушка Электромаш | 2/4/6 кВт; | 250 | 3000 |
| Электрическая тепловая пушка Интерскол | 2 кВт | 250 | 3000 |
| Электрическая тепловая пушка Тепломаш | 3фазы; 12кВт | 400 | 5000 |
| ***ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ*** |
| Термофен Makita HG5012 | 2кВт; раб.темп-ра 80-650 град; производит. 200-550л/мин | 300 | 2000 |
| Термофен Steinek HG200E | 2кВт; раб.темп-ра 100-600 град.; производ.300-500л/мин | 300 | 2000 |
| Осушитель воздуха Master DH 716 | 280Вт; расход воздуха 215м³/ч; 220В. | 350 | 5000 |
| Мотобур Hitachi DA300Е | 1,54кВт; 2,09л.с.; max ø бурения 300мм. | 1500 | 8000 |
| Мотобур Hitachi DA200Е | 1,17кВт; 1,6л.с; max ø бурения 200мм | 1200 | 5000 |
| Бур Тисэ |  | 450 | 2000 |
| Миксер Hitachi UM16VST | Двуручный  | 400 | 3000 |
| Хоппер ковш для штукатурки |  | 300 | 2000 |
| Лестница-трансформер | Алюмет Макс. длина 5,7м. 4\*5 | 300 | 2000 |
| Лестница-трансформер | Алюмет Макс. длина 4.6м. 4\*4 | 250 | 2000 |
| Утюг для п/п | 1,9кВт; 220В; max ø сварки 63мм; рег.темп-ры | 250 | 1000 |
| Опрессовка кабельных наконечников | Установка клемм на кабель 16-240 mm2 гидравлическая | 300 | 1000 |
| Маска сварочная (автом) | автоматическое затемнение (хамелеон) | 150 | 1000 |
| Компрессор Remeza 24.J1048B | 206л/мин; 2,2 кВт; 1фаза, 220Вольт; Р=6÷8бар. | 400 | 3000 |
| Вышка-тура «Вектор» | макс.высота 13м.; размер площадки 1,2х2м | 220+30/секция | 10000 |
| Дренажник 220/14 | Погружной дренажный насос для грязной воды; высота подъема 14м; 220л/мин; 660Вт. | 300 | 1000 |
| Дренажник Sterwins InoxDW-3 | Погружной дренажный насос для грязной воды, размер частиц до 20мм; высота подъема 8м; 300л/мин; 1кВт. | 400 | 2000 |
| Плиткорез  | Макс.длина плитки 700 мм. | 500 | 3000 |
| Плиткорез | 750Вт; скорость 3000об/мин | 400 | 2000 |
| Оборудование для ремонта мягкой кровли | Баллон+шланги+горелка | 300 | 1500 |
| Воздуходувка Stihl BGE 71 | 27,2 см3; 0,8 кВт; 810 м3/ч; круглая и плоская насадка | 300 | 2000 |
| Воздуходувка Husgvarna 350 BT | 1.6кВт;2,17 л.с.; max объем воздуха 840 м³/ч | 800 | 5000 |
| Мотопомпа Robin Subaru PTG-310 ST | Производительность 1000л/мин; высота всасывания 8м; высота подъема 27м; для грязной воды.  | 1000 | 10000 |
| Домкрат бутылочный Сорокин-Инструмент 50т | Грузоподъемность 50т; высота подъема 480мм; вес 33кг. | 900 | 3000 |
| Вакуумный насос | Двухступенчатый, 41 л/мин ; Остаточное давление 5 Па, 0,05 mbar, 1,48х10-3 мм.рт.с ; 200Вт. | 400 | 1500 |
| Лебедка | г/п 250/500кг. | 400 | 3000 |
| Мотокоса Stihl fs 38 | 0,9л.с.; двухтактный; леска/нож | 500 | 4000 |
| Краскопульт КРЭ-3 | Воздушный; емкость – 0,6л; мощность-600Вт, производительность -0,11 л/мин | 350 | 2000 |
| Переноска 30 м | 2х1.5, 3х2.5, 3х1.5 | 100 | 2000 |
| Металлоискатель 3-IN-1DETECTOR  |  | 200 | 1000 |
| Лерка (нарезка вн.резьбы) |  | 250 | 1000 |
| Ключ динамометрический | Кмш-140 3-14 кгс\*м | 200 | 1000 |
| Kercher K 5.520 |  | 600 | 5000 |
| Kercher K 2.31 M |  | 500 | 3000 |
| ***ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ (ИНДИКАТОРНЫЕ) ПРИБОРЫ*** |
| Нивелир РЖК N28 |  | 600 | 5000 |
| Лаз.уровень Bosch PLL 360 | 6 режимов; горизонталь/вертикаль; дальность 20м | 300 | 3000 |
| Лаз.уровень Makita SK102 | горизонталь/вертикаль; дальность в помещении 15м | 300 | 3000 |
| Дозиметр Сигнал | мкР/ч, мощность радиационного излучения | 300 | 3000 |
| Толщиномер ЛКП СМ-8822 | Определение толщины покрытия 0- 1500 мкм железо, цветной металл (госреестр средств измерений) | 300 | 4000 |
| Люксметр HS 1010 | Измерение уровня освещённости, лк | 200 | 2000 |
| Лаз.рулетка Bosch GLM80 | дальность 80м,измерение углов наклона, площади, объёма | 250 | 2000 |
| Измеритель влажности материалов ZFM 100 | Намокание древесины, протечки воды, теплый пол и т.д. | 250 | 3000 |
| Мегаоммметр М4100/4 | 0-1000кОм, 0-200Мом, 2 диапазона, измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 400 | 3000 |
| Микрометр МК 0-25мм | ГОСТ 6507-60, 25 мм, цена деления 0.01 мм | 200 | 3000 |
| Клещи токоизмерительные MASTECH MS2138 | Возможность измерения постоянного тока, многофункциональный | 200 | 3000 |

Актуальность расценок подтверждаю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИП Шапошников Е. А 01.07. 2019 г.